|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonctions | Critères | Niveaux |
| FC1 | La caméra doit pouvoir être piloter via une IHM web | L’IHM doit être utilisable via TCP |  |
| FC2 | La caméra doit être pilotable seulement par les gens ayant un identifiant valide | Une base de donnée contient les compte accrédité au pilotage |  |
| FC3 | La caméra et l’IHM doit être connecté l’une à l’autre | Un code C++ doit être mis en place |  |

Cahier des charges Caméra-Ip

Diagramme de cas d’utilisation



